**用户跳线和网线购置技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术指标或功能要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | **用户跳线** | 规格型号 | 3米超五类非屏蔽机制跳线 | **条** | **4500** |
| 技术指标 | 线芯采用纯铜材质，接头采用568B标准，可通过fluke测试 |
| 资质要求 | 提供权威测评机构的测试报告 |
| 品牌要求 | 施耐德、TCL-罗格朗 、鼎志等国外或者国内知名品牌 |  |  |
| **2** | **网线** | 规格型号 | 六类非屏蔽双绞线，每箱305米。 | **米** | **20** |
| 技术指标 | 线芯采用纯铜材质，可通过fluke测试 |
| 资质要求 | 提供权威测评机构的测试报告 |
| 品牌要求 | 施耐德、TCL-罗格朗 、鼎志等国外或者国内知名品牌 |
| **3** | **网络信息模块** | 规格型号 | 六类非屏蔽网络信息模块 | **套** | **200** |
| 技术指标 | 每个模块带一个同品牌、型号匹配的单孔面板；**非**免打线模块 |
| 品牌要求 | 施耐德、TCL-罗格朗 、鼎志等国外或者国内知名品牌 |

**使用单位技术负责人签字：**

**使用单位负责人签字**

 **年 月 日**