**计算机房设备购置技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 投影仪及电动幕布 | 投影系统RGB：光阀式液晶投影系统； LCD尺寸：0.59 英寸含微透镜；驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵；像素数：1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 ；实际分辨率：WXGA ； 纵横比：16：10；投影镜头类型：手动光学变焦/手动聚焦； F 值：1.51-1.99 ； 焦距：18.2 mm-29.2 mm ；变焦比：1-1.6 ； 灯泡类型：245 W UHE ；参考寿命：2500 小时( 亮度：标准模式 ) ； 幕布：电动；屏幕尺寸（投影距离）：29-280 英寸 (0.84-13.9 米);标准尺寸： 60英寸屏幕;投影距离为1.79-2.92m；标准亮度：4200 流明； 经济模式：2910 流明 ；对比度：3000：1；含吊装及所有附件。 | 套 | 1 |
| 2 | 电动幕布 | 电动幕；幕布材质：玻珠；对角线：120英寸；比例：16：10；含安装及所有附件。 | 套 | 1 |
| 3 | 投影仪及电动幕布 | 1.分辨率：1024×768；2.投放距离：1米；3.显示：LCD；  4.变焦倍数：1.2倍；5.100寸：4：3电动白塑幕布；  6. 含吊装及所有附件。 | 套 | 2 |
| 4 | 交换机 | 48个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X自适应1个Console端口。 | 台 | 3 |
| 5 | 爽新机柜 | 9U，可放置3台48口的网络交换机。 | 台 | 1 |
| 6 | 绘图仪 | 墨盒数量6色墨盒，最大打印幅面44英寸A1（B0+）；最大打印宽度1118mm，最大打印长度91米， 最大分辨率2400×1200dpi，打印速度80页/小时，内存8GB， 硬盘160GB，网络打印支持有线网络打印 ，接口类型USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）， EIO Jetdirect 附件插槽 纠错。  打印机语言Adobe PostScript 3，Adobe PDF 1.7，HP-GL/2，TIFF，JPEG，CALS G4，HP PCL 3 GUI。  介质类型背光纸，背胶（双视角附着纸，室内纸，聚丙烯，乙烯膜）技术用纸（本色描图纸，半透明证券纸，牛皮纸），胶片（透明，磨砂，聚酯）， 相纸（丝光，光面，亚光，磨砂，高光），证券纸和涂料纸（证券纸，涂料纸，重磅涂料纸，超重磨砂纸，彩纸） 供纸方式卷筒进纸 。  介质尺寸B0介质厚度高达31.5密耳 ， 可打印区域5x17x5x5mm卷筒纸最大外径135mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 监控摄像机 | 高清升级1300线，4灯点阵列式监视器， 红外夜视室内外防水 ，监控摄像头 16mm镜头安防/报警：安全防护; 清晰度：1200线以上; 后端设备（采集卡/DVR/NVR）：4路，与计算机及手机连接。含安装及所有附件 | 台 | 2 |

注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。

**使用单位技术负责人签字：**

**使用单位负责人签字 年 月 日**