**用户跳线和网线购置技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 用户跳线 | 3米超五类非屏蔽机制跳线，线芯采用纯铜材质，接头采用568B标准，可通过Fluke测试，提供产品的测试报告 | 条 | 4500 |

**使用单位技术负责人签字：**

**使用单位负责人签字**

**年月日**